**Bestektekst ABI Aluflex Senior met tapijtinlage**

Leverancier: ABIMAT (Almelose Borstelindustrie BV)

Type: ABI Aluflex Senior met tapijtinlage

Beschrijving: oprolbare aluminium entreemat met tapijtinlage

Toepassing: binnen (zone 3) – droogloop

Aluminium profielen: 30 mm breed

Standaard profielafstand: 4 mm

Onderlinge verbinding: PVC connectiestrip

Hoogte aluminium: 16 mm

Standaard kleur aluminium: bruut

Optioneel: geadoniseerd aluminium in kleur ……

Inlage materiaal: 100% Polyamide

Kleur materiaal: 007 zwart 014 grey

016 antraciet 052 graphite

070 sand 071 Taupe Uni

….. op aanvraag

Hoogte entreemat: 21 mm

Breedte entreemat: ….

Looplengte entreemat: ….

Contact: ABIMAT, Windmolen 15, 7609 NN Almelo (+31) 0546 813021, sales@abimat.nl