**Bestektekst ABI Alukabel 10x10 met rubberinlage**

Leverancier: ABIMAT (Almelose Borstelindustrie BV)

Type: ABI Alukabel 10x10 met rubberinlage

Beschrijving: oprolbare aluminium entreemat met rubberinlage, voorzien van extra borstelstrippen (om-en-om)

Toepassing: buiten (zone 1) – grof vuil

Aluminium profielen: 30 mm breed en 14 mm breed

Standaard profielafstand: 4 mm

Onderlinge verbinding: RVS-kabel met rubberen afstandscupjes

Hoogte aluminium: 16 mm

Standaard kleur aluminium: bruut

Optioneel: geadoniseerd aluminium in kleur ……

Inlage materiaal: rubber: EPDM-rubber met ribbelstructuur & borstels: 100% nylon 6.6

Kleur materiaal: zwart

Hoogte entreemat: 23 mm

Breedte entreemat: ….

Looplengte entreemat: ….

Contact: ABIMAT, Windmolen 15, 7609 NN Almelo (+31) 0546 813021, sales@abimat.nl