**Bestektekst ABI Alukabel Senior met naaldviltinlage**

Leverancier: ABIMAT (Almelose Borstelindustrie BV)

Type: ABI Alukabel Senior met naaldviltinlage

Beschrijving: oprolbare aluminium entreemat met naaldviltinlage

Toepassing: binnen (zone 2) – fijn vuil

Aluminium profielen: 30 mm breed

Standaard profielafstand: 4 mm

Onderlinge verbinding: RVS-kabel met rubberen afstandscupjes

Hoogte aluminium: 16 mm

Standaard kleur aluminium: bruut

Optioneel: geadoniseerd aluminium in kleur ……

Inlage materiaal: 100% Polypropyleen

Kleur materiaal: zwart / grijs / cocos

Hoogte entreemat: 21 mm

Breedte entreemat: ….

Looplengte entreemat: ….

Contact: ABIMAT, Windmolen 15, 7609 NN Almelo (+31) 0546 813021, sales@abimat.nl