**Bestektekst ABI Duplomat 18mm met borstels Open**

Leverancier: ABIMAT (Almelose Borstelindustrie BV)

Type: ABI Duplomat 18mm met borstels Open Constructie

Beschrijving: niet-oprolbare aluminium entreemat met borstelstrips

Toepassing: buiten (zone 1) – grof vuil

Aluminium profielen: 16 mm breed

Onderlinge verbinding: Gegalvaniseerde stalen draadbeugels met dikte 2.5 mm, voorzien van rubberen afstandscupjes

Hoogte aluminium: 16 mm

Standaard kleur aluminium: bruut

Optioneel: geadoniseerd aluminium in kleur ……

Inlage materiaal: 15x15mm zwart PVC met tweerijige borstels (100% nylon 6.6) gestanst

Dikte materiaal: 20 mm

Kleur borstels: B01 zwart B09 mintgroen

 B02 donkergrijs B10 blauw

 B03 lichtgrijs B11 donkerrood

 B04 bruin B12 rood

 B05 geel B13 oranje

 B06 cocos B14 paars

 B07 donkergroen B15 wit

 B08 groen B16 lichtblauw

Hoogte entreemat: 20 mm

Breedte entreemat: ….

Looplengte entreemat: ….

Contact: ABIMAT, Windmolen 15, 7609 NN Almelo (+31) 0546 813021, sales@abimat.nl