**Bestektekst ABI Duplomat 18mm Buffed Rubber Double**

Leverancier: ABIMAT (Almelose Borstelindustrie BV)

Type: ABI Duplomat 18mm Buffed Rubber Double

Beschrijving: niet-oprolbare aluminium entreemat met opgeborsteld rubberen strips, tweezijdig bruikbaar

Toepassing: binnen (zone 2 of 3) – fijn vuil of droogloop

Aluminium profielen: 16 mm breed

Onderlinge verbinding: Gegalvaniseerde stalen draadbeugels met dikte 2.5 mm

Hoogte aluminium: 16 mm

Standaard kleur aluminium: bruut

Optioneel: geadoniseerd aluminium in kleur ……

Inlage materiaal: gevulkaniseerd gelaagd rubberen strip met vooraf gekleurd weefsels (kleurvast). Dubbele uitvoering.

Dikte materiaal: 18 mm

Kleur materiaal: Grijs / Zwart / Zebra

Hoogte entreemat: 18 mm

Breedte entreemat: ….

Looplengte entreemat: ….

Contact: ABIMAT, Windmolen 15, 7609 NN Almelo (+31) 0546 813021, sales@abimat.nl