**Bestektekst ABI Aluflex Junior met borstelinlage**

Leverancier: ABIMAT (Almelose Borstelindustrie BV)

Type: ABI Aluflex Junior met borstelinlage

Beschrijving: oprolbare aluminium entreemat met actieve reiniging d.m.v. borstelinlage

Toepassing: buiten (zone 1)

Aluminium profielen: 40mm breed

Standaard profielafstand: 5mm

Onderlinge verbinding: PVC connectiestrip

Hoogte aluminium: 8mm

Standaard kleur aluminium: bruut

Optioneel: geadoniseerd aluminium in kleur ……

Inlage materiaal: 3-rijige borstels

Materiaal borstels: 100% nylon 6.6

Kleur borstels: kleurcode ….

Hoogte entreemat: 12mm

Breedte entreemat: ….

Looplengte entreemat: ….

Contact: ABIMAT, Windmolen 15, 7609 NN Almelo (+31) 0546 813021, sales@abimat.nl